(module Package_TO_SOT_SMD:SOT-886 (layer F.Cu) (tedit 65BBC9A6)
  (descr SOT-886)
  (tags SOT-886)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.7 180) (layer F.SilkS))
  (pad 6 smd rect (at 0.34 -0.5) (size 0.33 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.34 0) (size 0.33 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.34 0.5) (size 0.33 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.34 0.5) (size 0.33 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.34 0) (size 0.33 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.34 -0.5) (size 0.33 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_SMD.3dshapes/SOT-886.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
