(module Package_TO_SOT_SMD:SOT-89-3 (layer F.Cu) (tedit 6241A9CF)
  (descr "SOT-89-3, http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/3L_SOT-89_MB_C04-029C.pdf")
  (tags SOT-89-3)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.3 -3.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOT-89-3 (at 0.3 3.5) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0.5 0 90) (layer F.Fab))
  (pad 2-1 smd rect (at 0.7 0) (size 3.2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 2 smd rect (at -1.5625 0) (size 1.475 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 3 smd rect (at -1.65 1.5) (size 1.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.65 -1.5) (size 1.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_SMD.3dshapes/SOT-89-3.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
