(module "SOT-89(MB)" (layer F.Cu)
  (descr "SOT-89(MB)")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at -0.284 -0.141) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.284 -0.141) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SOT-89(MB)" (at -0.284 -0.141) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.5 1.425 0) (size 0.48 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 1.3625 0) (size 0.48 1.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.5 1.425 0) (size 0.48 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0 -0.76 0) (size 1.2 2.725) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
