(module SOT254P1025X400-4N (layer F.Cu) (tedit 65CCFD88)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.175155 -3.638415 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOT254P1025X400-4N (at 8.03157 3.565715 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd oval (at -4.5 -1.27 90.0) (size 1.6 2.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd oval (at -4.5 1.27 90.0) (size 1.6 2.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd oval (at 4.5 1.27 90.0) (size 1.6 2.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd oval (at 4.5 -1.27 90.0) (size 1.6 2.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)