(module SOT50P160X60-6N (layer F.Cu) (tedit 636D98B0)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.682 -1.5064 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOT50P160X60-6N (at 4.746 1.5064 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.735 -0.5) (size 0.66 0.31) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -0.735 0.0) (size 0.66 0.31) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -0.735 0.5) (size 0.66 0.31) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 0.735 0.5) (size 0.66 0.31) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 0.735 0.0) (size 0.66 0.31) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 0.735 -0.5) (size 0.66 0.31) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)