(module SOT65P210X110-5N (layer F.Cu) (tedit 645AF353)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.05 -2.008) (layer F.SilkS))
  (fp_text value NLVHC1G14DFT1G (at 0.05 2.3) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.935 -0.65) (size 1.06 0.39) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05))
  (pad 2 smd roundrect (at -0.935 0) (size 1.06 0.39) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05))
  (pad 3 smd roundrect (at -0.935 0.65) (size 1.06 0.39) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05))
  (pad 5 smd roundrect (at 0.935 -0.65) (size 1.06 0.39) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05))
  (pad 4 smd roundrect (at 0.935 0.65) (size 1.06 0.39) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05))
)
