(module SOT65P210X110-6N (layer F.Cu) (tedit 655EC5A1)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.04 -2.008 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOT65P210X110-6N (at 5.628 2.008 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -0.96 -0.65) (size 1.19 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -0.96 0.0) (size 1.19 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -0.96 0.65) (size 1.19 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 0.96 0.65) (size 1.19 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 0.96 0.0) (size 1.19 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 0.96 -0.65) (size 1.19 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)