(module SOT91P240X110-3N_DMG2305UX-7 (layer F.Cu) (tedit 64F2B9C2)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.13 -2.548 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOT91P240X110-3N_DMG2305UX-7 (at 11.554 2.548 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -1.025 -0.915) (size 1.18 0.61) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -1.025 0.915) (size 1.18 0.61) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 1.025 0.0) (size 1.18 0.61) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)