(module SOT94P279X129-5N (layer F.Cu) (tedit 65F20AE1)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.073 -2.3114 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOT94P279X129-5N (at 4.3974 2.1936 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.245 -0.9395) (size 1.22 0.65) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -1.245 0.0) (size 1.22 0.65) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -1.245 0.9395) (size 1.22 0.65) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 1.245 0.9395) (size 1.22 0.65) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 1.245 -0.9395) (size 1.22 0.65) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)