(module SOT95P230X110-3N (layer F.Cu) (tedit 65B2BA5F)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.095 -2.935 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOT95P230X110-3N (at 7.19 2.905 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.15) (at -0.98 -0.95) (size 1.26 0.59) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.15) (at -0.98 0.95) (size 1.26 0.59) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.15) (at 0.98 0.0) (size 1.26 0.59) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)