(module SOT95P237X111-3N (layer F.Cu) (tedit 667F0CAA)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.107 -2.4064 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOT95P237X111-3N (at 4.5774 2.3436 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.06 -0.95) (size 1.23 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -1.06 0.95) (size 1.23 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 1.06 0.0) (size 1.23 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)