(module SOT95P237X111-3N (layer F.Cu) (tedit 65CD629B)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.25 -3.335 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOT95P237X111-3N (at 8.235 3.335 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.02) (at -1.06 -0.95) (size 1.23 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.02) (at -1.06 0.95) (size 1.23 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.02) (at 1.06 0.0) (size 1.23 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)