(module SOT95P237X112-3N (layer F.Cu) (tedit 6703BC54)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.753755 -3.583755 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOT95P237X112-3N (at 13.21384 3.4051 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.0922 -0.9398) (size 1.3208 0.5588) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -1.0922 0.9398) (size 1.3208 0.5588) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 1.0922 0.0) (size 1.3208 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)