(module SOT95P240X110-3N (layer F.Cu) (tedit 68CD3826)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.75284 -3.58188 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOT95P240X110-3N (at 13.22531 3.408065 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.016 -0.9398) (size 1.3208 0.5588) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -1.016 0.9398) (size 1.3208 0.5588) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 1.016 0.0) (size 1.3208 0.5588) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)