(module "SOT95P280X110-5N" (layer F.Cu)
  (descr "SOT95P280X110-5N")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at -4.7244 -1.9812) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -4.7244 -1.9812) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SOT95P280X110-5N" (at -4.7244 -1.9812) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.2954 -0.9398 90) (size 0.5588 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.2954 0 90) (size 0.5588 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.2954 0.9398 90) (size 0.5588 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.2954 0.9652 90) (size 0.5588 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.2954 -0.9652 90) (size 0.5588 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model TLV70028DDCR.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
