(module SOT95P280X130-5N (layer F.Cu) (tedit 62BC4583)
  (fp_text reference REF** (at 0.775 -2.535) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOT95P280X130-5N (at 0 2.5) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.25 -0.95) (size 1.2 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.25 0) (size 1.2 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.25 0.95) (size 1.2 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.25 0.95) (size 1.2 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.25 -0.95) (size 1.2 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
