(module SOT95P280X145-5N (layer F.Cu) (tedit 636E4BB9)
  (fp_text reference REF** (at -0.06 -2.508) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOT95P280X145-5N (at 0 2.54) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at -1.255 -0.95) (size 1.21 0.59) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 2 smd roundrect (at -1.255 0) (size 1.21 0.59) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 3 smd roundrect (at -1.255 0.95) (size 1.21 0.59) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 4 smd roundrect (at 1.255 0.95) (size 1.21 0.59) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 5 smd roundrect (at 1.255 -0.95) (size 1.21 0.59) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
)
