(module SOT95P280X145-5N (layer F.Cu) (tedit 642F8DCD)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.032 -2.2064 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOT95P280X145-5N (at 4.5024 2.1936 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.15) (at -1.245 -0.95) (size 1.22 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.15) (at -1.245 0.0) (size 1.22 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.15) (at -1.245 0.95) (size 1.22 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.15) (at 1.245 0.95) (size 1.22 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.15) (at 1.245 -0.95) (size 1.22 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)