(module SOT95P285X140-5N (layer F.Cu) (tedit 6230AF72)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.66442 -2.53029 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOT95P285X140-5N (at 5.96176 2.45355 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at -1.185 -0.95 270.0) (size 0.6 1.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at -1.185 0.0 270.0) (size 0.6 1.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at -1.185 0.95 270.0) (size 0.6 1.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at 1.185 0.95 270.0) (size 0.6 1.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at 1.185 -0.95 270.0) (size 0.6 1.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)