(module "SPAN02B03" (layer F.Cu)
  (descr "SPAN02")
  (tags "Power Supply")
  (fp_text reference PS** (at 0 -6) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -8.750 -0.875) (size 1.337 1.337) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -6.250 -0.875) (size 1.337 1.337) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.750 -0.875) (size 1.337 1.337) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 1.250 -0.875) (size 1.337 1.337) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 3.750 -0.875) (size 1.337 1.337) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 6.250 -0.875) (size 1.337 1.337) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 8.750 -0.875) (size 1.337 1.337) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (model SPAN02A-05.stp
    (at (xyz 0 -0.014566929321589 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
