(module SPK0641HT4H-1 (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SPK0641HT4H-1_KNO (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 7 smd rect (at 0 -1.7125) (size 1.2954 0.3302) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.2125 0) (size 0.3302 2.3114) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.475 0.675) (size 0.4572 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.475 -0.675) (size 0.4572 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.2125 0) (size 0.3302 2.3114) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.475 0.675) (size 0.4572 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.475 -0.675) (size 0.4572 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 1.7125) (size 1.2954 0.3302) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
