(module "SPMWHD32AMH5XAR5SL" (layer F.Cu)
  (descr "SPMWHD32AMH5XAR5SL-1")
  (tags "LED")
  (attr smd)
  (fp_text reference LED** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SPMWHD32AMH5XAR5SL" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 0.000 1.125 90) (size 0.550 3.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.000 -1.125 90) (size 0.550 3.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.000 0.5 90) (size 0.700 2.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.000 -0.5 90) (size 0.700 2.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
