(module easyeda2kicad:RELAYS-TH_SR-1C (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAYS-TH_SR-1C (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at -12.60 0.00 0.00) (size 1.52 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -8.82 0.00 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 2.52 0.00 0.00) (size 2.10 2.10) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 4 thru_hole circle (at 7.56 0.00 0.00) (size 2.10 2.10) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 5 thru_hole circle (at 12.60 0.00 0.00) (size 2.10 2.10) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/SR-1C-AD24V-E/SR-1C-AD24V-E.3dshapes/RELAYS-TH_SR-1C.wrl"
		(offset (xyz 0.550 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)