(module SR5E1E770C30F01X (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 0 -14) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -12.6238 -10.750001 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -12.6238 -10.25 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -12.6238 -9.750001 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -12.6238 -9.250002 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -12.6238 -8.75 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -12.6238 -8.250001 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -12.6238 -7.75 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -12.6238 -7.250001 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -12.6238 -6.750002 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -12.6238 -6.25 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -12.6238 -5.750001 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -12.6238 -5.25 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -12.6238 -4.750001 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -12.6238 -4.250002 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -12.6238 -3.75 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -12.6238 -3.250001 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -12.6238 -2.75 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -12.6238 -2.250001 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -12.6238 -1.750002 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -12.6238 -1.25 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at -12.6238 -0.750001 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at -12.6238 -0.25 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at -12.6238 0.25 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at -12.6238 0.749998 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at -12.6238 1.25 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at -12.6238 1.749999 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at -12.6238 2.250001 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at -12.6238 2.75 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at -12.6238 3.249999 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at -12.6238 3.75 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at -12.6238 4.249999 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at -12.6238 4.750001 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at -12.6238 5.25 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at -12.6238 5.749999 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at -12.6238 6.25 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at -12.6238 6.749999 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at -12.6238 7.249998 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at -12.6238 7.75 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd rect (at -12.6238 8.249999 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 40 smd rect (at -12.6238 8.75 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 41 smd rect (at -12.6238 9.249999 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 42 smd rect (at -12.6238 9.749998 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 43 smd rect (at -12.6238 10.25 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 44 smd rect (at -12.6238 10.749999 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 45 smd rect (at -10.750001 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 46 smd rect (at -10.25 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 47 smd rect (at -9.750001 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 48 smd rect (at -9.249999 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 49 smd rect (at -8.75 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 50 smd rect (at -8.250001 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 51 smd rect (at -7.75 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 52 smd rect (at -7.250001 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 53 smd rect (at -6.749999 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 54 smd rect (at -6.25 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 55 smd rect (at -5.750001 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 56 smd rect (at -5.25 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 57 smd rect (at -4.750001 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 58 smd rect (at -4.249999 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 59 smd rect (at -3.75 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 60 smd rect (at -3.250001 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 61 smd rect (at -2.75 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 62 smd rect (at -2.250001 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 63 smd rect (at -1.750002 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 64 smd rect (at -1.25 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 65 smd rect (at -0.750001 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 66 smd rect (at -0.25 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 67 smd rect (at 0.25 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 68 smd rect (at 0.749998 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 69 smd rect (at 1.25 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 70 smd rect (at 1.749999 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 71 smd rect (at 2.250001 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 72 smd rect (at 2.75 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 73 smd rect (at 3.249999 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 74 smd rect (at 3.75 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 75 smd rect (at 4.249999 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 76 smd rect (at 4.750001 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 77 smd rect (at 5.25 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 78 smd rect (at 5.749999 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 79 smd rect (at 6.25 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 80 smd rect (at 6.749999 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 81 smd rect (at 7.250001 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 82 smd rect (at 7.75 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 83 smd rect (at 8.249999 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 84 smd rect (at 8.75 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 85 smd rect (at 9.249999 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 86 smd rect (at 9.750001 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 87 smd rect (at 10.25 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 88 smd rect (at 10.749999 12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 89 smd rect (at 12.6238 10.750001 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 90 smd rect (at 12.6238 10.25 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 91 smd rect (at 12.6238 9.750001 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 92 smd rect (at 12.6238 9.249999 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 93 smd rect (at 12.6238 8.75 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 94 smd rect (at 12.6238 8.250001 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 95 smd rect (at 12.6238 7.75 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 96 smd rect (at 12.6238 7.250001 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 97 smd rect (at 12.6238 6.749999 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 98 smd rect (at 12.6238 6.25 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 99 smd rect (at 12.6238 5.750001 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 100 smd rect (at 12.6238 5.25 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 101 smd rect (at 12.6238 4.750001 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 102 smd rect (at 12.6238 4.249999 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 103 smd rect (at 12.6238 3.75 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 104 smd rect (at 12.6238 3.250001 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 105 smd rect (at 12.6238 2.75 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 106 smd rect (at 12.6238 2.250001 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 107 smd rect (at 12.6238 1.750002 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 108 smd rect (at 12.6238 1.25 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 109 smd rect (at 12.6238 0.750001 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 110 smd rect (at 12.6238 0.25 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 111 smd rect (at 12.6238 -0.25 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 112 smd rect (at 12.6238 -0.749998 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 113 smd rect (at 12.6238 -1.25 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 114 smd rect (at 12.6238 -1.749999 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 115 smd rect (at 12.6238 -2.250001 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 116 smd rect (at 12.6238 -2.75 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 117 smd rect (at 12.6238 -3.249999 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 118 smd rect (at 12.6238 -3.75 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 119 smd rect (at 12.6238 -4.249999 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 120 smd rect (at 12.6238 -4.750001 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 121 smd rect (at 12.6238 -5.25 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 122 smd rect (at 12.6238 -5.749999 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 123 smd rect (at 12.6238 -6.25 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 124 smd rect (at 12.6238 -6.749999 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 125 smd rect (at 12.6238 -7.250001 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 126 smd rect (at 12.6238 -7.75 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 127 smd rect (at 12.6238 -8.249999 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 128 smd rect (at 12.6238 -8.75 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 129 smd rect (at 12.6238 -9.249999 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 130 smd rect (at 12.6238 -9.750001 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 131 smd rect (at 12.6238 -10.25 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 132 smd rect (at 12.6238 -10.749999 90) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 133 smd rect (at 10.750001 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 134 smd rect (at 10.25 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 135 smd rect (at 9.750001 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 136 smd rect (at 9.249999 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 137 smd rect (at 8.75 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 138 smd rect (at 8.250001 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 139 smd rect (at 7.75 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 140 smd rect (at 7.250001 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 141 smd rect (at 6.749999 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 142 smd rect (at 6.25 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 143 smd rect (at 5.750001 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 144 smd rect (at 5.25 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 145 smd rect (at 4.750001 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 146 smd rect (at 4.249999 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 147 smd rect (at 3.75 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 148 smd rect (at 3.250001 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 149 smd rect (at 2.75 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 150 smd rect (at 2.250001 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 151 smd rect (at 1.750002 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 152 smd rect (at 1.25 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 153 smd rect (at 0.750001 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 154 smd rect (at 0.25 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 155 smd rect (at -0.25 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 156 smd rect (at -0.749998 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 157 smd rect (at -1.25 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 158 smd rect (at -1.749999 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 159 smd rect (at -2.250001 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 160 smd rect (at -2.75 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 161 smd rect (at -3.249999 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 162 smd rect (at -3.75 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 163 smd rect (at -4.249999 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 164 smd rect (at -4.750001 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 165 smd rect (at -5.25 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 166 smd rect (at -5.749999 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 167 smd rect (at -6.25 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 168 smd rect (at -6.749999 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 169 smd rect (at -7.250001 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 170 smd rect (at -7.75 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 171 smd rect (at -8.249999 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 172 smd rect (at -8.75 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 173 smd rect (at -9.249999 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 174 smd rect (at -9.750001 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 175 smd rect (at -10.25 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 176 smd rect (at -10.749999 -12.6238) (size 0.2286 1.4732) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad EPAD smd rect (at 0 0) (size 7.7724 7.7724) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
