(module "SRP7030CA4R7M" (layer F.Cu)
  (descr "SRP7030CA-4R7M-1")
  (tags "Inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference L** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SRP7030CA4R7M" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 0.000 -2.55 90) (size 2.300 7.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.000 2.55 90) (size 2.300 7.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model SRP7030CA-2R2M.stp
    (at (xyz 0 0 0.0070866144548251))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 90))
  )
)
