(module "SRR6028100Y" (layer F.Cu)
  (descr "SRR6028-100Y-1")
  (tags "Inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference L** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SRR6028100Y" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad A1 smd rect (at 0.000 -3.175 90) (size 0.950 7.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd rect (at -3.175 -2.35 0) (size 0.950 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A3 smd rect (at 3.175 -2.35 0) (size 0.950 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd rect (at 0.000 3.175 90) (size 0.950 7.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B2 smd rect (at -3.175 2.35 0) (size 0.950 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B3 smd rect (at 3.175 2.35 0) (size 0.950 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model SRR6028-100Y.stp
    (at (xyz 0 0 0.0039370079326817))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
