(module "SRT1808FL681NB" (layer F.Cu)
  (descr "SRT1808FL681NB")
  (tags "Inductor")
  (fp_text reference L** (at 0.000 6) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 6) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SRT1808FL681NB" (at 0.000 6) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 12) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (model SRT1808FL681NB.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
