(module easyeda2kicad:SW-TH_SS-12D11G5R (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -8.6) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SW-TH_SS-12D11G5R (at 0 8.6) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -4.80 4.60 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7999964))
	(pad 2 thru_hole circle (at 0.00 4.60 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7999964))
	(pad 3 thru_hole circle (at 4.80 4.60 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7999964))
	(pad 4 thru_hole circle (at 6.65 -4.60 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7999964))
	(pad 5 thru_hole circle (at -6.65 -4.60 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7999964))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/SS-12D11G5R/SS-12D11G5R.3dshapes/SW-TH_SS-12D11G5R.wrl"
		(offset (xyz 0.000 3.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)