(module easyeda2kicad:SW-TH_SS01-BBIWL-RP20-R (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.54) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SW-TH_SS01-BBIWL-RP20-R (at 0 6.54) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole oval (at 0.00 -2.54 -90.00) (size 1.50 3.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.9000235999999999 2.999994))
	(pad 1a thru_hole oval (at 0.00 2.54 -90.00) (size 1.50 3.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.9000235999999999 2.999994))
	(pad "" thru_hole circle (at 2.00 11.66) (size 2.35 2.35) (drill 2.35) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -2.00 11.66) (size 2.35 2.35) (drill 2.35) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/SS01-BBIWL-RP20-R/SS01-BBIWL-RP20-R.3dshapes/SW-TH_SS01-BBIWL-RP20-R.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -8.100 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)