(module easyeda2kicad:SW-TH_SS11-BBIWJ-R30-R (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SW-TH_SS11-BBIWJ-R30-R (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at -7.00 0.00 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7999964))
	(pad 2 thru_hole circle (at 0.00 0.00 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7999964))
	(pad 3 thru_hole circle (at 7.00 0.00 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7999964))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/SS11-BBIWJ-R30-R/SS11-BBIWJ-R30-R.3dshapes/SW-TH_SS11-BBIWJ-R30-R.wrl"
		(offset (xyz -0.000 -11.690 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)