(module SSD1306 (layer F.Cu) (tedit 624ABE31)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -2.794 -3.81 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SSD1306 (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -4.55 0.0 180.0) (size 0.4 2.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -3.85 0.0 180.0) (size 0.4 2.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -3.15 0.0 180.0) (size 0.4 2.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -2.45 0.0 180.0) (size 0.4 2.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -1.75 0.0 180.0) (size 0.4 2.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at -1.05 0.0 180.0) (size 0.4 2.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at -0.35 0.0 180.0) (size 0.4 2.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at 0.35 0.0 180.0) (size 0.4 2.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at 1.05 0.0 180.0) (size 0.4 2.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at 1.75 0.0 180.0) (size 0.4 2.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at 2.45 0.0 180.0) (size 0.4 2.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at 3.15 0.0 180.0) (size 0.4 2.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at 3.85 0.0 180.0) (size 0.4 2.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at 4.55 0.0 180.0) (size 0.4 2.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)