(module easyeda2kicad:OSC-SMD_4P-L5.0-W3.2-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.2) (layer F.SilkS))
	(fp_text value OSC-SMD_4P-L5.0-W3.2-BL (at 0 5.2) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -2.05 1.20 0.00) (size 2.00 1.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 2.05 1.20 0.00) (size 2.00 1.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 2.05 -1.20 0.00) (size 2.00 1.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -2.05 -1.20 0.00) (size 2.00 1.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/SSI014318I3CH/SSI014318I3CH.3dshapes/OSC-SMD_4P-L5.0-W3.2-H1.0.wrl"
		(offset (xyz -563.880 836.680 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)