(module easyeda2kicad:RES-ADJ-TH_3P-L5.0-W4.5-P2.35-BR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RES-ADJ-TH_3P-L5.0-W4.5-P2.35-BR (at 0 6.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 smd rect (at -1.18 2.00 0.00) (size 1.60 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 1.18 2.00 0.00) (size 1.60 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.00 -2.00 0.00) (size 2.00 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/ST-4EA 10K ohm (103)/ST-4EA 10K ohm (103).3dshapes/RES-ADJ-TH_3P-L5.0-W4.5-P2.35-BR.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)