(module easyeda2kicad:RELAY-TH_STKC-12MS (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -9.08) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_STKC-12MS (at 0 9.08) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -3.25 -1.48 0.00) (size 1.70 1.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 4.25 5.08 0.00) (size 1.70 1.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -4.25 -5.08 180.00) (size 2.80 2.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9999959999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at 3.75 -2.08 180.00) (size 2.80 2.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9000215999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/STKC-12MS/STKC-12MS.3dshapes/RELAY-TH_STKC-12MS.wrl"
		(offset (xyz -0.020 0.010 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)