(module easyeda2kicad:UFQFPN-20_L3.0-W3.0-P0.50-TL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.5600000000000005) (layer F.SilkS))
	(fp_text value UFQFPN-20_L3.0-W3.0-P0.50-TL (at 0 5.5600000000000005) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 19 smd rect (at -0.50 -1.44 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 18 smd rect (at 0.00 -1.44 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd rect (at 0.50 -1.44 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at 1.45 -0.49 90.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at 1.45 0.01 90.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at 1.45 0.51 90.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 0.50 1.44 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 0.00 1.44 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.50 1.44 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -1.45 0.51 90.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -1.45 0.01 90.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -1.45 -0.49 90.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 20 smd custom (at -1.00 -1.56 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -0.15 -0.38)(xy -0.15 0.24)(xy 0.04 0.42)(xy 0.15 0.42)(xy 0.15 -0.38)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 1 smd custom (at -1.55 -0.99 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -0.4 -0.16)(xy 0.22 -0.16)(xy 0.4 0.03)(xy 0.4 0.15)(xy -0.4 0.15)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 16 smd custom (at 1.00 -1.56 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy 0.15 -0.38)(xy 0.15 0.24)(xy -0.03 0.42)(xy -0.15 0.42)(xy -0.15 -0.38)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 15 smd custom (at 1.55 -0.99 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy 0.4 -0.16)(xy -0.22 -0.16)(xy -0.4 0.03)(xy -0.4 0.14)(xy 0.4 0.15)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 11 smd custom (at 1.55 1.01 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy 0.4 0.15)(xy -0.22 0.15)(xy -0.4 -0.04)(xy -0.4 -0.15)(xy 0.4 -0.16)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 10 smd custom (at 1.00 1.56 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy 0.15 0.38)(xy 0.15 -0.24)(xy -0.03 -0.42)(xy -0.15 -0.42)(xy -0.15 0.38)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 6 smd custom (at -1.00 1.56 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -0.15 0.38)(xy -0.15 -0.24)(xy 0.04 -0.42)(xy 0.15 -0.42)(xy 0.15 0.38)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 5 smd custom (at -1.55 1.01 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -0.4 0.15)(xy 0.22 0.15)(xy 0.4 -0.04)(xy 0.4 -0.15)(xy -0.4 -0.16)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/STM8S103F3U3TR/STM8S103F3U3TR.3dshapes/UFQFPN-20_L3.0-W3.0-H0.6-P0.50.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)