(module easyeda2kicad:QFN-20_L3.0-W3.0-P0.50-BL-1 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.33) (layer F.SilkS))
	(fp_text value QFN-20_L3.0-W3.0-P0.50-BL-1 (at 0 5.33) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd custom (at -1.00 1.33 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -0.12 0.25)(xy 0.12 0.25)(xy 0.12 0.17)(xy 0.12 -0.18)(xy 0.0 -0.18)(xy -0.13 -0.04)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 11 smd custom (at 1.00 -1.32 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy 0.12 -0.25)(xy -0.13 -0.25)(xy -0.13 -0.17)(xy -0.13 0.18)(xy -0.01 0.18)(xy 0.12 0.04)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 15 smd custom (at -1.00 -1.33 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -0.13 -0.24)(xy 0.12 -0.24)(xy 0.12 0.18)(xy 0.0 0.18)(xy -0.13 0.04)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 6 smd custom (at 1.32 1.00 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy 0.25 0.13)(xy 0.25 -0.12)(xy 0.17 -0.12)(xy -0.17 -0.12)(xy -0.17 -0.0)(xy -0.04 0.13)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 5 smd custom (at 1.00 1.32 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy 0.12 0.26)(xy -0.13 0.26)(xy -0.13 0.18)(xy -0.13 -0.17)(xy 0.0 -0.17)(xy 0.12 -0.03)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 3 smd rect (at 0.00 1.30 -90.00) (size 0.70 0.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.50 1.30 -90.00) (size 0.70 0.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd custom (at 1.40 -1.00 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy 0.25 -0.15)(xy 0.25 0.15)(xy -0.25 0.15)(xy -0.25 -0.03)(xy -0.14 -0.15)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 16 smd custom (at -1.40 -1.00 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -0.25 -0.15)(xy -0.25 0.15)(xy 0.25 0.15)(xy 0.25 -0.03)(xy 0.14 -0.15)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 20 smd custom (at -1.40 1.00 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -0.25 0.15)(xy -0.25 -0.15)(xy 0.25 -0.15)(xy 0.25 0.03)(xy 0.14 0.15)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 19 smd rect (at -1.30 0.50 -90.00) (size 0.30 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 18 smd rect (at -1.30 0.00 -90.00) (size 0.30 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd rect (at -1.30 -0.50 -90.00) (size 0.30 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at -0.50 -1.30 -90.00) (size 0.70 0.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at 0.00 -1.30 -90.00) (size 0.70 0.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at 0.50 -1.30 -90.00) (size 0.70 0.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 1.30 -0.50 -90.00) (size 0.30 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 1.30 0.00 -90.00) (size 0.30 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 1.30 0.50 -90.00) (size 0.30 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.50 1.30 -90.00) (size 0.70 0.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/STM8S103F3U6TR/STM8S103F3U6TR.3dshapes/QFN-20_L3.0-W3.0-P0.50-BL-1.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)