(module STMicroelectronics-LGA-14L-DM00249496-0-1-MFG (layer F.Cu) (tedit 5EF14ADF)
(fp_text reference REF** (at -1.5500000000 -2.4000000000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 smd rect (at -1.1625000000 -0.7500000000 )(size 0.5750000000 0.3500000000)(layers F.Mask F.Cu))
(pad 2 smd rect (at -1.1625000000 -0.2500000000 )(size 0.5750000000 0.3500000000)(layers F.Mask F.Cu))
(pad 3 smd rect (at -1.1625000000 0.2500000000 )(size 0.5750000000 0.3500000000)(layers F.Mask F.Cu))
(pad 4 smd rect (at -1.1625000000 0.7500000000 )(size 0.5750000000 0.3500000000)(layers F.Mask F.Cu))
(pad 8 smd rect (at 1.1625000000 0.7500000000 )(size 0.5750000000 0.3500000000)(layers F.Mask F.Cu))
(pad 9 smd rect (at 1.1625000000 0.2500000000 )(size 0.5750000000 0.3500000000)(layers F.Mask F.Cu))
(pad 10 smd rect (at 1.1625000000 -0.2500000000 )(size 0.5750000000 0.3500000000)(layers F.Mask F.Cu))
(pad 11 smd rect (at 1.1625000000 -0.7500000000 )(size 0.5750000000 0.3500000000)(layers F.Mask F.Cu))
(pad 5 smd rect (at -0.5000000000 0.9125000000 )(size 0.3500000000 0.5750000000)(layers F.Mask F.Cu))
(pad 6 smd rect (at 0.0000000000 0.9125000000 )(size 0.3500000000 0.5750000000)(layers F.Mask F.Cu))
(pad 7 smd rect (at 0.5000000000 0.9125000000 )(size 0.3500000000 0.5750000000)(layers F.Mask F.Cu))
(pad 12 smd rect (at 0.5000000000 -0.9125000000 )(size 0.3500000000 0.5750000000)(layers F.Mask F.Cu))
(pad 13 smd rect (at 0.0000000000 -0.9125000000 )(size 0.3500000000 0.5750000000)(layers F.Mask F.Cu))
(pad 14 smd rect (at -0.5000000000 -0.9125000000 )(size 0.3500000000 0.5750000000)(layers F.Mask F.Cu))
(pad ~ smd rect (at -1.1625000000 -0.7500000000 )(size 0.5292200000 0.3042200000)(layers F.Paste))
(pad ~ smd rect (at -1.1625000000 -0.2500000000 )(size 0.5292200000 0.3042200000)(layers F.Paste))
(pad ~ smd rect (at -1.1625000000 0.2500000000 )(size 0.5292200000 0.3042200000)(layers F.Paste))
(pad ~ smd rect (at -1.1625000000 0.7500000000 )(size 0.5292200000 0.3042200000)(layers F.Paste))
(pad ~ smd rect (at 1.1625000000 0.7500000000 )(size 0.5292200000 0.3042200000)(layers F.Paste))
(pad ~ smd rect (at 1.1625000000 0.2500000000 )(size 0.5292200000 0.3042200000)(layers F.Paste))
(pad ~ smd rect (at 1.1625000000 -0.2500000000 )(size 0.5292200000 0.3042200000)(layers F.Paste))
(pad ~ smd rect (at 1.1625000000 -0.7500000000 )(size 0.5292200000 0.3042200000)(layers F.Paste))
(pad ~ smd rect (at -0.5000000000 0.9125000000 )(size 0.3042200000 0.5292200000)(layers F.Paste))
(pad ~ smd rect (at 0.0000000000 0.9125000000 )(size 0.3042200000 0.5292200000)(layers F.Paste))
(pad ~ smd rect (at 0.5000000000 0.9125000000 )(size 0.3042200000 0.5292200000)(layers F.Paste))
(pad ~ smd rect (at 0.5000000000 -0.9125000000 )(size 0.3042200000 0.5292200000)(layers F.Paste))
(pad ~ smd rect (at 0.0000000000 -0.9125000000 )(size 0.3042200000 0.5292200000)(layers F.Paste))
(pad ~ smd rect (at -0.5000000000 -0.9125000000 )(size 0.3042200000 0.5292200000)(layers F.Paste))
(model eec.models/STMicroelectronics_-_IIS3DWBTR.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
