(module STMicroelectronics-SMA-0-0-MFG (layer F.Cu) (tedit 5EF18EDE)
(fp_text reference REF** (at -2.3000000000 -2.2500000000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 smd rect (at -2.0150000000 0.0000000000 )(size 1.4000000000 1.6400000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 2 smd rect (at 2.0150000000 0.0000000000 )(size 1.4000000000 1.6400000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(model eec.models/STMicroelectronics_-_SMAJ24A-TR.step
      (at (xyz -1.8359430000 -0.5558360000 2.7575330000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
