(module ST_NUCLEO-F401RE (layer F.Cu) (tedit 6421928A)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -31.825 -42.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ST_NUCLEO-F401RE (at -24.84 40.635 0) (layer F.Fab))
  (pad CN7_1 thru_hole rect (at -31.75 -9.51) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_37 thru_hole circle (at -31.75 36.21) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_2 thru_hole circle (at -29.21 -9.51) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_3 thru_hole circle (at -31.75 -6.97) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_4 thru_hole circle (at -29.21 -6.97) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_5 thru_hole circle (at -31.75 -4.43) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_6 thru_hole circle (at -29.21 -4.43) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_7 thru_hole circle (at -31.75 -1.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_8 thru_hole circle (at -29.21 -1.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_9 thru_hole circle (at -31.75 0.65) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_10 thru_hole circle (at -29.21 0.65) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_11 thru_hole circle (at -31.75 3.19) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_12 thru_hole circle (at -29.21 3.19) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_13 thru_hole circle (at -31.75 5.73) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_14 thru_hole circle (at -29.21 5.73) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_15 thru_hole circle (at -31.75 8.27) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_16 thru_hole circle (at -29.21 8.27) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_17 thru_hole circle (at -31.75 10.81) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_18 thru_hole circle (at -29.21 10.81) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_19 thru_hole circle (at -31.75 13.35) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_20 thru_hole circle (at -29.21 13.35) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_21 thru_hole circle (at -31.75 15.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_22 thru_hole circle (at -29.21 15.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_23 thru_hole circle (at -31.75 18.43) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_24 thru_hole circle (at -29.21 18.43) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_25 thru_hole circle (at -31.75 20.97) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_26 thru_hole circle (at -29.21 20.97) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_27 thru_hole circle (at -31.75 23.51) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_28 thru_hole circle (at -29.21 23.51) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_29 thru_hole circle (at -31.75 26.05) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_30 thru_hole circle (at -29.21 26.05) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_31 thru_hole circle (at -31.75 28.59) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_32 thru_hole circle (at -29.21 28.59) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_33 thru_hole circle (at -31.75 31.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_34 thru_hole circle (at -29.21 31.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_35 thru_hole circle (at -31.75 33.67) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_36 thru_hole circle (at -29.21 33.67) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN7_38 thru_hole circle (at -29.21 36.21) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_1 thru_hole rect (at 29.21 -9.51) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_37 thru_hole circle (at 29.21 36.21) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_2 thru_hole circle (at 31.75 -9.51) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_3 thru_hole circle (at 29.21 -6.97) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_4 thru_hole circle (at 31.75 -6.97) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_5 thru_hole circle (at 29.21 -4.43) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_6 thru_hole circle (at 31.75 -4.43) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_7 thru_hole circle (at 29.21 -1.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_8 thru_hole circle (at 31.75 -1.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_9 thru_hole circle (at 29.21 0.65) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_10 thru_hole circle (at 31.75 0.65) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_11 thru_hole circle (at 29.21 3.19) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_12 thru_hole circle (at 31.75 3.19) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_13 thru_hole circle (at 29.21 5.73) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_14 thru_hole circle (at 31.75 5.73) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_15 thru_hole circle (at 29.21 8.27) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_16 thru_hole circle (at 31.75 8.27) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_17 thru_hole circle (at 29.21 10.81) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_18 thru_hole circle (at 31.75 10.81) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_19 thru_hole circle (at 29.21 13.35) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_20 thru_hole circle (at 31.75 13.35) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_21 thru_hole circle (at 29.21 15.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_22 thru_hole circle (at 31.75 15.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_23 thru_hole circle (at 29.21 18.43) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_24 thru_hole circle (at 31.75 18.43) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_25 thru_hole circle (at 29.21 20.97) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_26 thru_hole circle (at 31.75 20.97) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_27 thru_hole circle (at 29.21 23.51) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_28 thru_hole circle (at 31.75 23.51) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_29 thru_hole circle (at 29.21 26.05) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_30 thru_hole circle (at 31.75 26.05) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_31 thru_hole circle (at 29.21 28.59) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_32 thru_hole circle (at 31.75 28.59) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_33 thru_hole circle (at 29.21 31.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_34 thru_hole circle (at 31.75 31.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_35 thru_hole circle (at 29.21 33.67) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_36 thru_hole circle (at 31.75 33.67) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN10_38 thru_hole circle (at 31.75 36.21) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN6_1 thru_hole rect (at -24.13 0.65) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN6_2 thru_hole circle (at -24.13 3.19) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN6_3 thru_hole circle (at -24.13 5.73) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN6_4 thru_hole circle (at -24.13 8.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN6_5 thru_hole circle (at -24.13 10.81) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN6_6 thru_hole circle (at -24.13 13.35) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN6_7 thru_hole circle (at -24.13 15.89) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN6_8 thru_hole circle (at -24.13 18.43) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN9_1 thru_hole rect (at 24.13 36.21) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN9_2 thru_hole circle (at 24.13 33.67) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN9_3 thru_hole circle (at 24.13 31.13) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN9_4 thru_hole circle (at 24.13 28.59) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN9_5 thru_hole circle (at 24.13 26.05) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN9_6 thru_hole circle (at 24.13 23.51) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN9_7 thru_hole circle (at 24.13 20.97) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN9_8 thru_hole circle (at 24.13 18.43) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN8_1 thru_hole rect (at -24.13 23.51) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN8_2 thru_hole circle (at -24.13 26.05) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN8_3 thru_hole circle (at -24.13 28.59) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN8_4 thru_hole circle (at -24.13 31.13) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN8_5 thru_hole circle (at -24.13 33.67) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN8_6 thru_hole circle (at -24.13 36.21) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN5_1 thru_hole rect (at 24.13 14.37) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN5_2 thru_hole circle (at 24.13 11.83) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN5_3 thru_hole circle (at 24.13 9.29) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN5_4 thru_hole circle (at 24.13 6.75) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN5_5 thru_hole circle (at 24.13 4.21) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN5_6 thru_hole circle (at 24.13 1.67) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN5_7 thru_hole circle (at 24.13 -0.87) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN5_8 thru_hole circle (at 24.13 -3.41) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN5_9 thru_hole circle (at 24.13 -5.95) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CN5_10 thru_hole circle (at 24.13 -8.49) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 8.89 38.75) (size 3.0 3.0) (drill 3.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 24.13 -12.05) (size 3.0 3.0) (drill 3.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -24.13 -13.32) (size 3.0 3.0) (drill 3.0) (layers *.Cu *.Mask))
)