(module Package_CSP:ST_WLCSP-64_Die441 (layer F.Cu) (tedit 652FB53E)
  (descr "WLCSP-64, 8x8 raster, 3.623x3.651mm package, pitch 0.4mm; see section 7.1 of http://www.st.com/resource/en/datasheet/DM00213872.pdf")
  (tags "BGA 64 0.4")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.8255) (layer F.SilkS))
  (pad H8 smd circle (at 1.4 1.4) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad H7 smd circle (at 1 1.4) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad H6 smd circle (at 0.6 1.4) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad H5 smd circle (at 0.2 1.4) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad H4 smd circle (at -0.2 1.4) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad H3 smd circle (at -0.6 1.4) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad H2 smd circle (at -1 1.4) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad H1 smd circle (at -1.4 1.4) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad G8 smd circle (at 1.4 1) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad G7 smd circle (at 1 1) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad G6 smd circle (at 0.6 1) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad G5 smd circle (at 0.2 1) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad G4 smd circle (at -0.2 1) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad G3 smd circle (at -0.6 1) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad G2 smd circle (at -1 1) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad G1 smd circle (at -1.4 1) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad F8 smd circle (at 1.4 0.6) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad F7 smd circle (at 1 0.6) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad F6 smd circle (at 0.6 0.6) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad F5 smd circle (at 0.2 0.6) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad F4 smd circle (at -0.2 0.6) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad F3 smd circle (at -0.6 0.6) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad F2 smd circle (at -1 0.6) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad F1 smd circle (at -1.4 0.6) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad E8 smd circle (at 1.4 0.2) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad E7 smd circle (at 1 0.2) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad E6 smd circle (at 0.6 0.2) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad E5 smd circle (at 0.2 0.2) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad E4 smd circle (at -0.2 0.2) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad E3 smd circle (at -0.6 0.2) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad E2 smd circle (at -1 0.2) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad E1 smd circle (at -1.4 0.2) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad D8 smd circle (at 1.4 -0.2) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad D7 smd circle (at 1 -0.2) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad D6 smd circle (at 0.6 -0.2) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad D5 smd circle (at 0.2 -0.2) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad D4 smd circle (at -0.2 -0.2) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad D3 smd circle (at -0.6 -0.2) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad D2 smd circle (at -1 -0.2) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad D1 smd circle (at -1.4 -0.2) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad C8 smd circle (at 1.4 -0.6) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad C7 smd circle (at 1 -0.6) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad C6 smd circle (at 0.6 -0.6) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad C5 smd circle (at 0.2 -0.6) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad C4 smd circle (at -0.2 -0.6) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad C3 smd circle (at -0.6 -0.6) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad C2 smd circle (at -1 -0.6) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad C1 smd circle (at -1.4 -0.6) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad B8 smd circle (at 1.4 -1) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad B7 smd circle (at 1 -1) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad B6 smd circle (at 0.6 -1) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad B5 smd circle (at 0.2 -1) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad B4 smd circle (at -0.2 -1) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad B3 smd circle (at -0.6 -1) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad B2 smd circle (at -1 -1) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad B1 smd circle (at -1.4 -1) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad A8 smd circle (at 1.4 -1.4) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad A7 smd circle (at 1 -1.4) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad A6 smd circle (at 0.6 -1.4) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad A5 smd circle (at 0.2 -1.4) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad A4 smd circle (at -0.2 -1.4) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad A3 smd circle (at -0.6 -1.4) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad A2 smd circle (at -1 -1.4) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (pad A1 smd circle (at -1.4 -1.4) (size 0.225 0.225) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio 0.055556))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_CSP.3dshapes/ST_WLCSP-64_Die441.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
