(module SULLINS_NPTC202KFMS-RC (layer F.Cu) (tedit 6531141A)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -22.225 -5.715 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SULLINS_NPTC202KFMS-RC (at -11.43 5.715 0) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at -24.13 -2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -21.59 -2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -19.05 -2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -16.51 -2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -13.97 -2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at -11.43 -2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at -8.89 -2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at -6.35 -2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at -3.81 -2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at -1.27 -2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at 1.27 -2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at 3.81 -2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd rect (at 6.35 -2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd rect (at 8.89 -2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 smd rect (at 11.43 -2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 smd rect (at 13.97 -2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 34 smd rect (at 16.51 -2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 36 smd rect (at 19.05 -2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 38 smd rect (at 21.59 -2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 40 smd rect (at 24.13 -2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at -24.13 2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -21.59 2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -19.05 2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -16.51 2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -13.97 2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at -11.43 2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at -8.89 2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at -6.35 2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at -3.81 2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at -1.27 2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at 1.27 2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at 3.81 2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd rect (at 6.35 2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd rect (at 8.89 2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 smd rect (at 11.43 2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 smd rect (at 13.97 2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 smd rect (at 16.51 2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 35 smd rect (at 19.05 2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 37 smd rect (at 21.59 2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39 smd rect (at 24.13 2.905) (size 1.0 1.56) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -11.43 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -8.89 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -13.97 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -16.51 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -19.05 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -21.59 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -24.13 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 24.13 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 21.59 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 19.05 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 13.97 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 16.51 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 11.43 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 8.89 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -6.35 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -11.43 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -8.89 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -13.97 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -16.51 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -19.05 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -21.59 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -24.13 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 24.13 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 21.59 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 19.05 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 13.97 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 16.51 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 11.43 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 8.89 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.02 1.02) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
)