(module SUNTECH_ST-TF-003A (layer F.Cu) (tedit 628ED6A7)
  (fp_text reference REF** (at -4.57732 -7.38873) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SUNTECH_ST-TF-003A (at 3.6869 10.885505) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at 3.52 -5.33 270) (size 1.6 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.42 -5.33 270) (size 1.6 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.32 -5.33 270) (size 1.6 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.22 -5.33 270) (size 1.6 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.88 -5.33 270) (size 1.6 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.98 -5.33 270) (size 1.6 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -3.08 -5.33 270) (size 1.6 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -4.18 -5.33 270) (size 1.6 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -5.28 -5.33 270) (size 1.6 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G1 smd rect (at -6.58 -4.73 270) (size 1.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G2 smd rect (at -6.58 4.77 270) (size 2.2 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G4 smd rect (at 8.22 -4.83 270) (size 1.4 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G3 smd rect (at 9.12 4.77 270) (size 2.2 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
