(module SUP_TPS3831L30DQNR (layer F.Cu) (tedit 650010B2)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 2.471355 -1.538337 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SUP_TPS3831L30DQNR (at 11.669481 1.568095 0) (layer F.Fab))
  (pad 5 smd rect (at 0.0 0.0 315.0) (size 0.48 0.48) (layers F.Cu))
  (pad 2 smd custom (at -0.435 0.335) (size 0.2 0.13) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy 0.25 0.095)
          (xy -0.175 0.095)
          (xy -0.175 -0.185)
          (xy 0.005 -0.185)
          (xy 0.25 0.065)
        ) (width 0.0)
      )
    )
  )
  (pad 3 smd custom (at 0.435 0.335) (size 0.2 0.13) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy -0.25 0.095)
          (xy 0.175 0.095)
          (xy 0.175 -0.185)
          (xy -0.005 -0.185)
          (xy -0.25 0.065)
        ) (width 0.0)
      )
    )
  )
  (pad 4 smd custom (at 0.435 -0.335) (size 0.2 0.13) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy -0.25 -0.095)
          (xy 0.175 -0.095)
          (xy 0.175 0.185)
          (xy -0.005 0.185)
          (xy -0.25 -0.065)
        ) (width 0.0)
      )
    )
  )
  (pad 1 smd custom (at -0.435 -0.335) (size 0.2 0.13) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy 0.25 -0.095)
          (xy -0.175 -0.095)
          (xy -0.175 0.185)
          (xy 0.005 0.185)
          (xy 0.25 -0.065)
        ) (width 0.0)
      )
    )
  )
)