(module easyeda2kicad:SW-TH_SS13D07VG4 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SW-TH_SS13D07VG4 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -4.00 0.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 0.00 0.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 2.00 0.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at 4.00 0.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 5 thru_hole oval (at 6.20 0.00 0.00) (size 1.40 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.7999983999999999 1.5999967999999998))
	(pad 6 thru_hole oval (at -6.20 0.00 0.00) (size 1.40 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.7999983999999999 1.5999967999999998))
	(model "${EASYEDA2KICAD}/easyeda2kicad.3dshapes/SW-TH_SS13D07VG4.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)