(module SW4-SMD-5.2X5.2X1.5MM (layer F.Cu) (tedit 64FE78E8)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.077595 -3.248707 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SW4-SMD-5.2X5.2X1.5MM (at 4.9767195 -0.2179035 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -3.0 -1.85) (size 1.0 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 3.0 -1.85) (size 1.0 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -3.0 1.85) (size 1.0 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 3.0 1.85) (size 1.0 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)