(module SWITCHCRAFT_35RASMT4BHNTRX (layer F.Cu) (tedit 62901B79)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -4.026575 -6.437495 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SWITCHCRAFT_35RASMT4BHNTRX (at 9.92756 6.276095 0) (layer F.Fab))
  (pad 4 smd rect (at -5.65 -4.05 180.0) (size 2.0 2.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -2.95 -4.05) (size 2.2 2.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at -4.85 4.05) (size 2.2 2.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at 4.45 4.05) (size 2.7 2.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 8.55 -0.75) (size 2.6 2.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad None np_thru_hole circle (at -3.5 0.0) (size 1.6 1.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 3.5 0.0) (size 1.6 1.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
)