(module SWITCHCRAFT_RAVHD19ETR (layer F.Cu) (tedit 696A5895)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.635 -14.7875 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SWITCHCRAFT_RAVHD19ETR (at 10.16 -13.2 0) (layer F.Fab))
  (pad None np_thru_hole circle (at 1.5 3.03) (size 1.75 1.75) (drill 1.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -2.0 -10.22) (size 1.75 1.75) (drill 1.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.5 1.13) (size 0.8 0.8) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -0.5 0.5525) (size 0.8 0.8) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.5 -0.025) (size 0.8 0.8) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.5 -1.18) (size 0.8 0.8) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0.5 -2.335) (size 0.8 0.8) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0.5 -3.49) (size 0.8 0.8) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0.5 -4.645) (size 0.8 0.8) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 thru_hole circle (at 0.5 -5.8) (size 0.8 0.8) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 thru_hole circle (at 0.5 -6.955) (size 0.8 0.8) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 thru_hole circle (at 0.5 -8.11) (size 0.8 0.8) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 thru_hole circle (at 0.5 -9.265) (size 0.8 0.8) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at -0.5 -0.6025) (size 0.8 0.8) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at -0.5 -1.7575) (size 0.8 0.8) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at -0.5 -2.9125) (size 0.8 0.8) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at -0.5 -4.0675) (size 0.8 0.8) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole circle (at -0.5 -5.2225) (size 0.8 0.8) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 thru_hole circle (at -0.5 -6.3775) (size 0.8 0.8) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 thru_hole circle (at -0.5 -7.5325) (size 0.8 0.8) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 thru_hole circle (at -0.5 -8.6875) (size 0.8 0.8) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH1 thru_hole oval (at 3.25 -0.72) (size 1.66 3.46) (drill oval 0.95 2.75) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH2 thru_hole oval (at 3.25 -10.22) (size 1.66 3.46) (drill oval 0.95 2.75) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH3 thru_hole oval (at -3.25 -7.12) (size 1.66 3.46) (drill oval 0.95 2.75) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH4 thru_hole oval (at -3.25 1.88) (size 1.66 3.46) (drill oval 0.95 2.75) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH5 thru_hole circle (at 0.0 7.81) (size 2.625 2.625) (drill 1.75) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_text user "PCB EDGE" (at 4.75 10.28) (layer F.Fab))
)