(module SWITCHCRAFT_SN37A12A (layer F.Cu) (tedit 6494F368)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -12.2718 -9.389 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SWITCHCRAFT_SN37A12A (at 1.0632 9.389 0) (layer F.Fab))
  (pad None np_thru_hole circle (at 5.2832 0.0) (size 3.2512 3.2512) (drill 3.2512) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -7.4168 0.0) (size 3.2512 3.2512) (drill 3.2512) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -12.4968 0.0) (size 3.2512 3.2512) (drill 3.2512) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S thru_hole circle (at 5.2832 -4.7498) (size 2.1717 2.1717) (drill 1.4478) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad T thru_hole circle (at -12.4968 -4.7498) (size 2.1717 2.1717) (drill 1.4478) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad TB thru_hole circle (at -12.4968 5.1562) (size 2.1717 2.1717) (drill 1.4478) (layers *.Cu *.Mask))
)