(module SW_1825116-1 (layer F.Cu) (tedit 660CED2E)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.495765 -12.864885 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SW_1825116-1 (at 5.12987 2.068985 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.0 0.0) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.2 0.0) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 6.4 0.0) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)