(module SW_500SDP1S1M2QEA (layer F.Cu) (tedit 6373C5FC)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -3.425 -7.6 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SW_500SDP1S1M2QEA (at 4.195 7.6 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -4.7 -2.415) (size 2.775 2.775) (drill 1.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.0 -2.415) (size 2.775 2.775) (drill 1.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 4.7 -2.415) (size 2.775 2.775) (drill 1.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -4.7 2.415) (size 2.775 2.775) (drill 1.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.0 2.415) (size 2.775 2.775) (drill 1.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 4.7 2.415) (size 2.775 2.775) (drill 1.85) (layers *.Cu *.Mask))
)